NUOVA CLASSIFICAZIONE AUDIOMETRICA
DELLE PERDITE UDITIVE
BIAP 1997

I        Udito normale o 
         pressoché normale
	  < 20dB	
II        Lieve
	  21 dB – 40 dB	
III       Media	  1° grado:  41 dB –  55 dB

  2° grado:  56 dB –  70 dB
	
IV       Severa o grave	  1° grado:  71 dB –  80 dB

  2° grado:  81 dB –  90 dB 
	
V        Profonda	  1° grado:  91 dB – 100 dB

  2° grado: 101 dB – 110 dB

  3° grado: 111 dB – 119 dB
	
VI       Cofosi	  = > 120 dB

  Tabella. Nuova classificazione audiometrica delle perdite uditive da
  Schindler, Vernaro, Utari “Il bambino che non parla”, Omega ed, 2000